**ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**DFZ-2015-9503-IV-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto**  | **Titular** |
| 26-06-2014 | EDIFICIO TERRAZAS DEL SOL II | CONSTRUCTORA POCURO SPA |
| **Tipo de establecimiento** | **R.U.T.** |
| FAENA CONSTRUCTIVA | 79.840.820-8 |
| **Motivo de la actividad de fiscalización** | **N° identificador de denuncia** |
| DENUNCIA | ID 323-2015 |

1. INSPECCIÓN AMBIENTAL

| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | **Artículo 7°** .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | **De 21 a 7 horas [dBA]** |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 45 |
| Zona III | 65 | 50 |
| Zona IV | 70 | 70 |
| Zona Rural | Menor valor entre:1. Ruido de fondo + 10dBA
2. Límite para zona III
 |

 | Se realizaron dos (02) mediciones de nivel de presión sonora en periodo diurno (26-06-2015), de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), desde el recinto ubicado en calle Los Membrillos N° 846, de la comuna de La Serena. En este se ubicaron dos lugares de medición identificados como R1 (cabaña N° 14) y R2 (sector sala de aseo), ambos en condición de medición exterior. Una vez obtenido los Niveles de Presión Sonora Corregido, correspondientes a NPC R1 (diurno) de 64 dBA y NPC R2 (diurno) de 61 dBA, de acuerdo con fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se ubican ambos sectores de medición, concluyéndose que estos, correspondientes a Zona ZEX-2 del Plan Regulador Comunal de La Serena, es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA.Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (60 dBA) y los NPC obtenidos a partir de las mediciones realizadas en fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en R1 y R2, presentándose una excedencia de 4 dBA y 1 dBA, respectivamente. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo diurno, generándose excedencias de 4 dBA en la ubicación R1 y 1 dBA en R2, por parte de la Faena Constructiva que conforma la fuente de ruido identificada. |