

INFORME TÉCNICO

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AIRE POR

MP10, PLOMO, NO2 Y SO2

REDes de calidad del aire de

HUASCO

REGIÓN de ATACAMA

**Unidad Técnica**

**División de Fiscalización**

**DFZ-2016-4690-III-NC-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Juan Eduardo Johnson V.** |  |
| Revisado | **Juan Pablo Rodríguez F.** |  |
| Elaborado | **Valeska Muñoz T.** |  |

**TABLA DE CONTENIDOS**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tema*** | ***Página*** |

[1. RESUMEN EJECUTIVO 3](#_Toc470881357)

[2. INTRODUCCIÓN 6](#_Toc470881358)

[3. OBJETIVOS 8](#_Toc470881359)

[4. ALCANCE 8](#_Toc470881360)

[5. EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS 9](#_Toc470881361)

[5.1. Estaciones declaradas como EMRP-MP10, EMRPG y EMRRN 9](#_Toc470881362)

[5.2. Descripción de equipos de medición utilizados en la Red de monitoreo 11](#_Toc470881363)

[5.3. Auditoría de datos 11](#_Toc470881364)

[6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA 15](#_Toc470881365)

[6.1. Evaluación de la norma para MP10 15](#_Toc470881366)

[6.1.1. Evaluación de la norma 24 horas para MP10 15](#_Toc470881367)

[6.1.2. Evaluación de la norma anual para MP10 16](#_Toc470881368)

[6.1. Evaluación de la norma NO2 18](#_Toc470881369)

[6.1.1. Evaluación de la norma horaria para NO2 18](#_Toc470881370)

[6.1.2. Evaluación de la norma anual para NO2 19](#_Toc470881371)

[6.2. Evaluación de la norma para plomo (Pb) 20](#_Toc470881372)

[6.2.1. Evaluación de la norma anual para plomo (Pb) 20](#_Toc470881373)

[6.3. Evaluación de la norma secundaria para SO2 21](#_Toc470881374)

[6.3.1. Evaluación de la norma secundaria horaria para SO2 21](#_Toc470881375)

[6.3.2. Evaluación de la norma secundaria 24 horas para SO2 24](#_Toc470881376)

[6.3.3. Evaluación de la norma secundaria anual para SO2 26](#_Toc470881377)

[7. CONCLUSIONES 28](#_Toc470881378)

[8. ANEXOS 30](#_Toc470881379)

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de las normas de calidad del aire para: MP10, contenida en el D.S. N° 59/1998, modificado por el D.S. N° 45/2001 del [Ministerio Secretaria General de la Presidencia](https://www.google.cl/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=MINSEGPRES&spell=1&sa=X&ei=eDfNU9e6FK7isASvtoKACA&ved=0CBgQvwUoAA); norma primaria para NO2, contenida en el D.S. N° 114/2002 del [Ministerio Secretaria General de la Presidencia](https://www.google.cl/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=MINSEGPRES&spell=1&sa=X&ei=eDfNU9e6FK7isASvtoKACA&ved=0CBgQvwUoAA); norma primaria de Plomo, contenida en el D.S. N° 136/2000 del [Ministerio Secretaria General de la Presidencia](https://www.google.cl/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=MINSEGPRES&spell=1&sa=X&ei=eDfNU9e6FK7isASvtoKACA&ved=0CBgQvwUoAA) y norma secundaria para SO2, contenida en el D.S.N° 22/2009 del [Ministerio Secretaria General de la Presidencia](https://www.google.cl/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=MINSEGPRES&spell=1&sa=X&ei=eDfNU9e6FK7isASvtoKACA&ved=0CBgQvwUoAA). Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16° del párrafo ll, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente: “Corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad y normas de emisión de cada región, incluida la Metropolitana.”

La actividad de fiscalización de las normas de calidad del aire corresponde a un examen de información para; MP10, Pb, NO2 y SO2; donde se consideraron los datos validados proporcionados por los titulares de Guacolda S.A. y por la Compañía Minera del Pacifico (en adelante CAP). Para la validación de los datos se realizó una auditoria de los datos, correspondientes a las estaciones declaradas de representatividad poblacional para MP10 (EMRP), representatividad poblacional para gases (EMRPG) y representatividad para recursos naturales (EMRRN). Las 17 estaciones declaradas como EMRPMP, EMRPG y EMRRN, corresponden a: EME F, EME M, SM 1, SM 2, SM 3, SM 4, SM 5, SM 6, SM 7 y SM 8, estaciones pertenecientes a Guacolda S.A., y Huasco II, perteneciente a CAP.

El análisis de datos de MP10, Pb, NO2 y SO2 se realizó con las mediciones del periodo comprendido entre el 1° de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2015, en el cual se utilizaron instrumentos de medición con aprobación EPA.

Para la auditoría de los datos horarios se consideraron los criterios establecidos en las normas primaria y secundaria de calidad del aire, que indican que los datos deben ser reportados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, de Ministerio de Salud. Para el cálculo del promedio diario en equipos de tipo gravimétrico, en el caso del MP10, se utilizó como criterio lo dispuesto en el decreto antes mencionado, que establece su determinación sobre la base de 18 horas continuas de medición. En el caso del SO2 y NO2 se utilizó como criterio, para el cálculo del promedio anual las concentraciones mensuales y para el promedio de 24 horas los promedios horarios, criterios establecidos en la norma de SO2.

**Norma de calidad del aire para MP10**

En la comparación de norma de MP10 a nivel diario (150 μg/m3N) se determinó que el valor de la norma no es superado por ninguna de las estaciones para los tres años del período analizado (2013, 2014 y 2015), encontrándose todas ellas por debajo del 80% del límite normativo. La concentración más alta se presentó en la estación Huasco II en el año 2014 (79,2% de la norma), sin embargo, para el año 2015, la misma estación presentó una concentración equivalente al 60,7% de la norma.

Respecto del cumplimiento de la norma anual de MP10 que establece como límite una concentración de 50 μg/m3N, se concluye que esta no fue superada en ninguna de las estaciones con EMRP. Sin embargo, se aprecia un porcentaje superior al 80% del límite normativo en las estaciones EME-F y EME-M.

**Norma primaria de calidad del aire para NO2**

La determinación de la norma de 1 hora por NO2, mediante el promedio del percentil 99, concluyó que ésta no fue superada en ninguna de las estaciones de la Red y los valores se encuentran por debajo del 80% de la norma. Para el caso de la norma NO2 a nivel anual, los valores obtenidos del promedio trianual de las concentraciones de NO2 para los años 2013, 2014 y 2015, indican que no fue superada en ninguna de las estaciones de la Red, ya que estos se encuentran por debajo del 80% de la norma.

**Norma primaria de calidad del aire para Plomo (Pb)**

En el análisis de la norma anual de plomo, se verificó que en la estación de Huasco II, única declarada como EMRP con mediciones de Pb, no superó la norma anual y los valores se encuentran cercanos del 1% respecto de la norma.

**Norma secundaria de calidad del aire para SO2**

La evaluación del cumplimiento de la norma secundaria de SO2 como concentración horaria (1.000 µg/m3N), expresado como concentración y porcentaje, muestra que la norma horaria no fue superada y los valores se encuentran por debajo del 80% de ésta. Del mismo modo, se evaluó la concentración anual para cada año, donde se obtuvo que, durante el periodo analizado, las concentraciones en todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite (2.000 μg/m3N).

La evaluación de la norma secundaria de 24 horas (365 µg/m3N), muestra que el promedio aritmético de tres años calendarios sucesivos, así como el percentil 99,7 de las concentraciones diarias para cada año, en las estaciones con EMRPG no superaron la norma, además, los valores calculados se encontraron por debajo del 80% de la misma.

Del análisis de la norma anual secundaria (80 µg/m3N) se constató que todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite. Del mismo modo, se evaluó la concentración anual para cada año, donde se obtuvo que, durante el periodo analizado, las concentraciones en todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite (160 μg/m3N). Por lo tanto, se concluye que la norma secundaria anual no es superada en ninguna de las estaciones en estudio.

# INTRODUCCIÓN

La comuna de Huasco se localiza en la costa de la III Región de Atacama en una pequeña bahía abierta al norte, ocupando la vertiente sur de la cuenca del río Huasco, en las coordenadas geográficas 28°27’30" S y 71°13’00" W. Huasco tiene una población de 8.976 habitantes (CENSO 2012) y una superficie de 1.635 km2 (correspondiente al 8,6% provincial y al 2,1% regional).

Huasco corresponde a la segunda ciudad en jerarquía en la Provincia del Huasco, después de Vallenar, influenciando a nivel comunal e intercomunal como centro de servicios, puerto de embarque y balneario. El puerto sirve para la salida de minerales provenientes de la planta de pellets de Compañía Minera del Pacífico y recibe, desde el exterior, carbón para la termoeléctrica de Guacolda S.A.

El desarrollo industrial de Huasco, que junto con la actividad agrícola, está basado en actividades industriales mineras y de generación termoeléctrica, a partir de fines de los años 80 y principios de los 90, ha afectado la calidad del aire, principalmente en los parámetros de material particulado respirable y en menor medida en otros contaminantes tales como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno.

En el año 2011 fue declarada la localidad de Huasco y su zona circundante, como zona latente por material particulado respirable MP10, como concentración anual, de acuerdo al D.S. N° 40 del 15 de noviembre de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Actualmente se encuentra en elaboración el Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la localidad de Huasco y su zona circundante. Lo anterior considerando los resultados de las mediciones de las estaciones de monitoreo que existentes en la zona, las que han sido implementadas por la empresa eléctrica Guacolda, las cuales miden material particulado respirable MP10, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, y por CAP, las que miden material particulado y plomo.

Considerando lo establecido en el artículo 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, corresponderá a esta Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad.

Para lo anterior, la SMA realizó una auditoría y análisis de los datos para el año 2015, con el fin de obtener información válida que permita evaluar las normas normas de calidad del aire. Respecto a los años 2013 y 2014, se consideraron los datos previamente auditados y analizados mediante el informe de fiscalización DFZ-2015-4155-III-NC-EI.

Se debe señalar que los datos fueron proporcionados por el Titular AES Gener y por la Compañía Minera del Pacifico a través de la oficina de partes de esta superintendencia, solicitándose, posteriormente, aclaraciones. Las estaciones informadas cuentan con declaración de representatividad poblacional (EMRP en adelante) por MP10, representatividad poblacional de gases (EMRPG en adelante) por NO2 norma primaria, y representatividad por recursos naturales por SO2 (EMRRN en adelante). El proceso de auditoría y análisis de los datos consideró la verificación del cumplimiento normativo de las normas primarias y secundarias de calidad del aire de cada contaminante y el D.S. N° 61/2008, modificado por D.S. N° 30/2009, del Ministerio de Salud.

Estos antecedentes permitirán al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas de calidad del aire primaria para MP10, Plomo, NO2 y norma secundaria para SO2; en su nivel horario, diario y anual, según corresponda, considerando el período de información comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, en las estaciones que cuentan con representatividad poblacional para material particulado MP10, gases (NO2) y que cuenten con representatividad para recursos naturales, específicamente SO2.

Para lo anterior se determinó la validez de las mediciones de MP10, Plomo, SO2 yNO2 para el año 2015, en base a una auditoría de los datos. Para los años 2013 y 2014 se utilizaron los datos validados por esta Superintendencia y publicados en el informe de fiscalización DFZ-2015-4155-III-NC-EI.

# ALCANCE

Los datos validados por esta Superintendencia corresponden a los registros de MP10, SO2 yNO2 de las estaciones instaladas por Guacolda y CAP para el período 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.

Las estaciones utilizadas para la evaluación de datos de MP10, Plomo, SO2 yNO2, que cumplen con ser estaciones con EMRP y/o EMRRN para MP10, SO2 yNO2 son: EME-F, EME-M, SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM6, SM7, SM8 y Huasco II.

El presente documento evaluó el cumplimiento de las normas primaria y secundaria de calidad vigentes para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

A continuación en la Tabla 1 se muestran los valores límite a nivel horario, diario y anual, por contaminante y cuerpo normativo:

Tabla 1 Normas de calidad del aire vigente a nivel horario, diario y anual

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Norma** | **Descripción** | **Contaminante** | **Límite**  **Concentración Horaria** | **Límite**  **Concentración 24 horas** | **Límite**  **Concentración Anual** |
| Primaria | D.S. N° 59/1998, modificado por  D.S. N° 45/2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República. | MP10 | No aplica | 150 μg/m3N | 50 μg/m3N |
| D.S. N° 114/2002 del Ministerio  Secretaria General de la Presidencia de la  República. | NO2 | 400 μg/m3N  (1 Hora) | ‐‐‐‐‐ | 100 μg/m3N |
| D.S. N° 136/2000 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República | Pb | ‐‐‐‐‐ | ‐‐‐‐‐ | 0,5 μg/m3N |
| Secundaria | D.S. N° 22/2009, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República. | SO2 | 1.000 μg/m3N | 365 μg/m3N | 80 μg/m3N |

# EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS

La información de calidad del aire remitida por los titulares contenía los datos crudos, datos validados y códigos de invalidación, en promedios horarios para SO2 y NO2, para el material particulado (MP10) medición diaria con una frecuencia cada tres días. Los datos se reportaron de acuerdo al formato establecido por la SMA, el cual incluye los códigos de invalidación establecidos en el D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, del MINSAL.

Los datos evaluados de MP10, Pb, NO2 y SO2, corresponden a las mediciones realizadas en las estaciones declaradas con representatividad poblacional para material particulado, gases y recursos naturales, indicadas en el punto 5.1 de este documento.

## Estaciones declaradas como EMRP-MP10, EMRPG y EMRRN

En la Tabla 2 se describen las estaciones de Guacolda y CAP y sus respectivas resoluciones que las califican como estación de monitoreo con representatividad poblacional para material particulado (MP10), representatividad poblacional para gases (NO2) y representatividad para recursos naturales (SO2).

Tabla 2 Estaciones declaradas como EMRP-MP10, EMRPG y EMRRN

| **Red** | **Estación de Monitoreo** | **Resolución que otorga EMRP para MP10** | **Resolución que otorga EMRPG para NO2** | **Resolución que otorga EMRRN SO2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guacolda | EME-M | Res. N° 1179, del 22 de diciembre 2002, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Atacama | Res. N° 2100, del 22 de noviembre 2006, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Atacama | No posee |
| EME-F | Res. N° 1179, del 22 de diciembre 2002, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Atacama | Res. N° 2100, del 22 de noviembre 2006, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Atacama | No posee |
| SM1 | No posee | No posee | Res. Exenta N° 524, del 12 de mayo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama. |
| SM2 | No posee | No posee | Res. Exenta N° 524, del 12 de mayo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama. |
| SM3 | No posee | No posee | Res. Exenta N° 524, del 12 de mayo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama. |
| SM4 | No posee | No posee | Res. Exenta N° 524, del 12 de mayo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama. |
| SM5 | No posee | No posee | Res. Exenta N° 524, del 12 de mayo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama. |
| SM6 | No posee | No posee | Res. Exenta N° 524, del 12 de mayo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama. |
| SM7 | No posee | No posee | Res. Exenta N° 524, del 12 de mayo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama. |
| SM8 | No posee | No posee | Res. Exenta N° 524, del 12 de mayo de 2011, del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama. |
| CAP | Huasco II | Res. N° 4812, del 24 de noviembre 2009, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Atacama | No posee | No posee |

Por su parte, en la Tabla 3 se describe la georreferenciación de las estaciones, cuya representación gráfica se ilustra en la Figura 1.

Tabla 3 Georreferenciación de las estaciones de la Red de Guacolda y la Red de CAP.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red** | **Estación de Monitoreo** | **Coordenadas UTM (m)\*** | |
| Guacolda | EME-M | 282.755 E | 6.848.689 N |
| EME-F | 282.501 E | 6.849.129 N |
| SM1 | 279.550 E | 6.845.667 N |
| SM2 | 286.614 E | 6.849.717 N |
| SM3 | 286.948 E | 6.848.974 N |
| SM4 | 288.025 E | 6.847.946 N |
| SM5 | 290.101 E | 6.847.633 N |
| SM6 | 292.058 E | 6.845.539 N |
| SM7 | 295.021 E | 6.846.218 N |
| SM8 | 296.473 E | 6.845.185 N |
| CAP | Huasco II | 281.803 E | 6.849.374 N |

\* Ref. Resoluciones de calificación como EMRP, EMRPG o EMRRN

|  |
| --- |
| Ref. Google Earth |

Figura 1 Ubicación de estaciones de calidad del aire de Guacolda y CAP.

## Descripción de equipos de medición utilizados en la Red de monitoreo

De acuerdo a los antecedentes entregados por ambos titulares para los años 2013, 2014 y 2015, los instrumentos de medición utilizados para el monitoreo de MP10, SO2 yNO2 en las estaciones evaluadas, cumplen con el requisito de emplear equipos con aprobación USEPA, establecido en las normas primarias y secundaria de calidad del aire. En la Tabla 4 se describen los instrumentos y métodos de medición de MP10, SO2 yNO2, utilizados en las estaciones de calidad del aire analizadas, durante el año 2015.

Tabla 4 Listado de estaciones, instrumento y método de medición.

| **Red** | **Estación** | **Parámetro** | **Método de Medición** | **Marca/Modelo** | **Método de Referencia o**  **Equivalente EPA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guacolda | EME-M | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
| NO2 | Quimioluminiscencia | Advanced Pollution Instr. 200A/200AU | RFNA – 1194 – 099 |
| EME-F | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
| NO2 | Quimioluminiscencia | Advanced Pollution Instr. 200A/200AU | RFNA – 1194 – 098 |
| SM1 | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Environnement S.A /AF21M | EQSA – 0292 – 084 |
| SM2 | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Environnement S.A /AF21M | EQSA – 0292 – 084 |
| SM3 | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Environnement S.A /AF21M | EQSA – 0292 – 084 |
| SM4 | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Dasibi/4108 | EQSA – 1086 – 061 |
| SM5 | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Environnement S.A /AF21M | EQSA – 0292 – 084 |
| SM6 | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Environnement S.A /AF21M | EQSA – 0292 – 084 |
| SM7 | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Environnement S.A /AF21M | EQSA – 0292 – 084 |
| SM8 | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Ecotech ML9850/EC9850, ML9850B/EC9850B | EQSA – 0193 – 092 |
| CAP | Huasco II | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Tisch Environmental Model TE-6070 | RFPS-0202-141 |

## Auditoría de datos

Los datos de MP10, Plomo, SO2 yNO2 para el año 2015, validados previamente por los titulares, fueron sometidos a una revisión usando como criterio lo establecido en las normas primarias y secundaria de calidad del aire respectivas para cada contaminante. Además, se evaluó el comportamiento de los datos para el periodo en estudio, a través de gráficas de series de tiempo para cada una de las estaciones.

La auditoría de los datos consideró una revisión de los códigos de invalidación horarios reportados para el contaminante NO2 y SO2 de cada estación y su correspondiente registro de calibración de cero y span o multipunto. Para el caso de los datos diarios de MP10, medidos con equipos de tipo discreto, se evalúo el número de días sin dato o dato inválido. El porcentaje de datos inválidos se presenta en la Tabla 5.

Por otro lado, cabe destacar que los datos correspondientes a los años 2013 y 2014 fueron auditados en el informe DFZ-2015-4155-III-NC-EI.

Tabla 5 Porcentaje de datos inválidos horarios y diarios por contaminante para los años 2013, 2014 y 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estación** | **2013** | | | **2014** | | | **2015** | | |
| **MP10**  **%**  **Diario** | **SO2**  **%**  **Horario** | **NO2**  **% Horario** | **MP10**  **%**  **Diario** | **SO2**  **% Horario** | **NO2**  **%**  **Horario** | **MP10**  **%**  **Diario** | **SO2**  **% Horario** | **NO2**  **%**  **Horario** |
| EME-M | 0 | *No Aplica* | 3,9 | 2,0 | *No Aplica* | *4,6* | 1,7 | *No Aplica* | *4,1* |
| EME-F | *0* | *No Aplica* | *1,8* | *2,0* | *No Aplica* | *2,0* | *1,7* | *No Aplica* | *2,1* |
| SM-1 | *No Aplica* | 1,7 | *No Aplica* | *No Aplica* | 4,0 | *No Aplica* | *No Aplica* | 4,9 | *No Aplica* |
| SM-2 | *No Aplica* | 1,9 | *No Aplica* | *No Aplica* | 2,3 | *No Aplica* | *No Aplica* | 2,0 | *No Aplica* |
| SM-3 | *No Aplica* | 1,8 | *No Aplica* | *No Aplica* | 3,3 | *No Aplica* | *No Aplica* | 2,2 | *No Aplica* |
| SM-4 | *No Aplica* | 2,7 | *No Aplica* | *No Aplica* | 4,6 | *No Aplica* | *No Aplica* | 2,0 | *No Aplica* |
| SM-5 | *No Aplica* | 2,0 | *No Aplica* | *No Aplica* | 4,4 | *No Aplica* | *No Aplica* | 2,0 | *No Aplica* |
| SM-6 | *No Aplica* | 1,7 | *No Aplica* | *No Aplica* | 1,8 | *No Aplica* | *No Aplica* | 2,1 | *No Aplica* |
| SM-7 | *No Aplica* | 1,7 | *No Aplica* | *No Aplica* | 1,9 | *No Aplica* | *No Aplica* | 2,0 | *No Aplica* |
| SM-8 | *No Aplica* | 2,2 | *No Aplica* | *No Aplica* | 2,1 | *No Aplica* | *No Aplica* | 3,6 | *No Aplica* |
| Huasco II | *1,6* | *No Aplica* | *No Aplica* | *4,1* | *No Aplica* | *No Aplica* | *1,6* | *No Aplica* | *No Aplica* |

La invalidación de días para el contaminante MP10 se debió principalmente a tiempo mínimo de muestreo, exceso de tiempo de muestreo y falla del equipo. En las estaciones que miden SO2 y NO2, la invalidación de datos horarios se debió principalmente a mantenciones en terreno, fallas de energía y valores fuera de rango.

Se determinó estadísticamente la cantidad de datos horarios disponibles para el cálculo de los promedios diarios de NO2, SO2, y de días disponibles para MP10. La construcción de los promedios diarios (24 horas) se realizó en base a la disponibilidad de datos horarios por día, considerando como mínimo el 75% de datos efectivamente medidos de acuerdo a lo descrito en el D.S. N° 61/2008, modificado por D.S N° 30/2009 de MINSAL. En los casos de días con un porcentaje menor al 75% de datos horarios, estos se invalidaron de acuerdo a lo descrito en el decreto mencionado, sin perjuicio de lo dispuesto en cada una de las normas primarias y secundarias de calidad del aire correspondiente a cada contaminante en evaluación. Para los datos obtenidos de equipos gravimétricos se consideró la cantidad de horas de funcionamiento del equipo de alto volumen o bajo volumen, MP10, respectivamente, con un mínimo de 18 horas continuas de medición.

En la Tabla 6 y en la Tabla 7, se resumen los días válidos por año y estación para cada contaminante. Se puede observar un porcentaje de datos válidos superior al 75% para los contaminantes de SO2, MP10 y NO2 en todas las estaciones para los años 2013, 2014 y 2015.

El resumen de datos disponibles permite concluir que se dispone de la información suficiente para realizar un análisis estadístico, aplicando los criterios especificados en las normas primaria y secundaria de calidad del aire correspondientes a los distintos contaminantes evaluados.

Tabla 6 Resumen de datos disponibles de MP10 y NO2 por estación para los años 2013, 2014 y 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red** | **Estación** | **Año** | **N° de Datos Disponibles (Días)**  **MP10** | **Porcentaje de datos (%)** | **N° de Datos Disponibles (Horarios)**  **NO2** | **Porcentaje de datos (%)** |
| Guacolda | EME-F | 2013 | 122 | 100 | 8417 | 96,1 |
| 2014 | 119 | 98,3 | 8358 | 95,4 |
| 2015 | 119 | 98,3 | 8220 | 95,9 |
| EME-M | 2013 | 122 | 100 | 8601 | 98,2 |
| 2014 | 119 | 98,3 | 8584 | 98,0 |
| 2015 | 119 | 98,3 | 8574 | 97,9 |
| Huasco | Huasco II | 2013 | 120 | 98,4 | No Aplica | |
| 2014 | 117 | 95,9 |
| 2015 | 120 | 98,4 |

Tabla 7 Resumen de datos disponibles de SO2 por estación para los años 2013, 2014 y 2015.

| **Estación** | **Año** | **N° de Datos Disponibles (Horarios)**  **SO2** | **Porcentaje de datos (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| SM-1 | 2013 | 8607 | 98,3 |
| 2014 | 8407 | 96,0 |
| 2015 | 8327 | 95,1 |
| SM-2 | 2013 | 8594 | 98,1 |
| 2014 | 8556 | 97,7 |
| 2015 | 8585 | 98,0 |
| SM-3 | 2013 | 8605 | 98,2 |
| 2014 | 8472 | 96,7 |
| 2015 | 8567 | 97,8 |
| SM-4 | 2013 | 8526 | 97,3 |
| 2014 | 8358 | 95,4 |
| 2015 | 8585 | 98,0 |
| SM-5 | 2013 | 8589 | 98,0 |
| 2014 | 8378 | 95,6 |
| 2015 | 8584 | 98,0 |
| SM-6 | 2013 | 8610 | 98,3 |
| 2014 | 8605 | 98,2 |
| 2015 | 8577 | 97,9 |
| SM-7 | 2013 | 8612 | 98,3 |
| 2014 | 8591 | 98,1 |
| 2015 | 8582 | 98,0 |
| SM-8 | 2013 | 8564 | 97,8 |
| 2014 | 8574 | 97,9 |
| 2015 | 8442 | 96,4 |

Para efectos de la evaluación anual de las normas respectivas, en las Tabla 8 y Tabla 9 , se resume el porcentaje de datos disponibles a nivel mensual, observándose un cumplimiento igual o superior al 75% en los datos mensuales para los contaminantes de MP10 y SO2, en todas las estaciones con EMRPG.

Tabla 8 Porcentaje de datos válidos de MP10 mensuales por estación para los años 2013, 2014 y 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | MESES (%) | | | | | | | | | | | | |
| **Estaciones Guacolda** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Estación** | **Año** | | **ENE** | | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| EME-F | 2013 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | | 100 | | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,9 |
| 2015 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| EME-M | 2013 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | | 90 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90,9 |
| 2015 | | 100 | | 100 | 90,9 | 100 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Estaciones CAP** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Estación** | **Año** | | **ENE** | | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Huasco II | 2013 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 2014 | | 90 | | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 90,9 |
| 2015 | | 100 | | 100 | 90,9 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabla 9 Porcentaje de datos válidos de SO2 mensuales por estación para los años 2013, 2014 y 2015

|  |  | MESES (%) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estaciones Guacolda** | | | | | | | | | | | | | |
| **Estación** | **Año** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| SM-1 | 2013 | 100 | 100 | 96,8 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,3 | 83,9 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 |
| 2015 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 83,3 | 87,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80,6 |
| SM-2 | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 100 | 100 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SM-3 | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 86,7 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,5 | 100 | 100 |
| SM-4 | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,5 | 100 | 87,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 86,7 | 100 | 100 | 100 | 80,6 | 86,7 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SM-5 | 2013 | 100 | 100 | 96,8 | 96,7 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 75,0 | 93,5 | 100 | 100 | 93,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 96,8 |
| SM-6 | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SM-7 | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SM-8 | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 96,4 | 100 | 100 | 100 | 93,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 100 | 92,9 | 87,1 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 100 |

Para el caso de las concentraciones de plomo (Tabla 10), estas se obtienen del análisis de los filtros de MP10, y deben cumplir, de acuerdo a la norma de plomo, con el 70% de los valores programados para el mes. Cabe destacar que esta medición se realiza solo en la estación Huasco II.

Tabla 10 Porcentaje de filtros analizados químicamente para Pb por estación para los años 2014 y 2015.

|  |  | MESES (%) | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estaciones CAP** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Estación** | **Año** | **LD** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Huasco II | 2014 | <LC | 66,7 | 33,3 | 50 | 100 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 25 | 100 | 100 |
| >LC | 33,3 | 66,7 | 50 | 0 | 75 | 75 | 75 | 100 | 25 | 75 | 0 | 0 |
| 2015 | <LC | 75 | 25 | 25 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 |
| >LC | 25 | 75 | 75 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |

LC: Límite de cuantificación de 5 µg totales.

Para efectos de la evaluación anual de la norma NO2, en la Tabla 11, se resume el porcentaje de datos disponibles a nivel mensual, de las estaciones con EMRPG, observándose un cumplimiento superior al 75% en la mayoría de los datos mensuales, a excepción del mes de septiembre de 2013 con 73,3% y en el mes de diciembre de 2014 con un 67,7%, en la estación EME-F, además de octubre del 2015 para la estación EME-M con 71%

Tabla 11 Porcentaje de datos válidos de NO2 mensuales por estación para los años 2013, 2014 y 2015

|  |  | MESES (%) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estaciones Guacolda** | | | | | | | | | | | | | |
| **Estación** | **Año** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| EME-F | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 73,3 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,3 | 67,7 |
| 2015 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,3 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EME-M | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,3 | 100 | 100 | 100 | 71,0 | 76,7 | 100 |

# RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA

## Evaluación de la norma para MP10

### Evaluación de la norma 24 horas para MP10

El periodo de evaluación de superación de la norma para MP10, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2015. En la Tabla 12 se presenta un resumen de los valores calculados del percentil 98 de la concentración 24 horas de la norma de MP10, para los años 2013, 2014 y 2015, de las estaciones de monitoreo de la Red de monitoreo.


Cabe señalar que, de acuerdo a los límites establecido en el D.S. N° 59/1998, modificado por D.S. N°45/2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República, la norma de calidad del aire para material particulado respirable (MP10), se considerará sobrepasada cuando el Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en cualquier estación monitora clasificada como EMRPMP10, sea mayor o igual a 150 µg/m3N.

Tabla 12 Evaluación de la norma diaria de MP10 para el período 2013 - 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red** | **Estación** | **Percentil 98 Año 2013 (μg/m3N)** | **% de la Norma 24 horas 150 (μg/m3N)** | **Percentil 98 Año 2014 (μg/m3N)** | **% de la Norma 24 horas 150 (μg/m3N)** | **Percentil 98 Año 2015 (μg/m3N)** | **% de la Norma 24 horas 150 (μg/m3N)** |
| Guacolda | EME-F | 99 | 65,9 | 98 | 65,2 | 88,6 | 59,1 |
| EME-M | 89 | 59,1 | 74 | 49,2 | 88,9 | 59,3 |
| CAP | Huasco II | 91 | 60,3 | 119 | 79,2 | 91 | 60,7 |

De acuerdo al análisis efectuado y la determinación del percentil 98 de las concentraciones de 24 horas de MP10 para los años 2013, 2014 y 2015, se concluyó que el valor de la norma no es superado por ninguna de las estaciones para los tres años del período analizado (2013, 2014 y 2015), encontrándose todas ellas por debajo del 80% del límite normativo. La concentración más alta se presentó en la estación Huasco II en el año 2014 (79,2% de la norma), sin embargo, para el año 2015, la misma estación presentó una concentración equivalente al 60,7% de la norma.

El Gráfico 1 muestra la distribución temporal del percentil 98 de las concentraciones diarias, según la norma 24 horas para MP10.



**Gráfico 1 Norma diaria de MP10 por año**

### Evaluación de la norma anual para MP10

De acuerdo a los límites establecido en el D.S. N° 59/1998, modificado por D.S. N° 45/2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República**,** la norma primaria anual de calidad del aire para material particulado respirable MP10, se considerará sobrepasada, cuando la concentración anual calculada como promedio aritmético de tres años calendario consecutivos en cualquier estación monitora clasificada como EMRP, sea mayor o igual que 50 µg/m3N.

El periodo de evaluación de superación de la norma para MP10, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2015. En la Tabla 13 se presenta un resumen de los valores obtenidos a través del cálculo del promedio aritmético de las concentraciones de los años 2013, 2014 y 2015, para las estaciones que conforman la red de monitoreo.

Tabla 13 Evaluación de la norma anual de MP10 para el período 2013 - 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red** | **Estación** | **Promedio Anual 2013 (μg/m3N)** | **Promedio Anual 2014 (μg/m3N)** | **Promedio Anual 2015 (μg/m3N)** | **Promedio Trianual 2013-2014-2015 (μg/m3N)** | **% de la Norma Anual 50 (μg/m3N)** |
| Guacolda | EME-F | 47 | 40 | 40 | 42 | 85 |
| EME-M | 43 | 38 | 41 | 41 | 81 |
| CAP | Huasco II | 37 | 40 | 41 | 39 | 78 |

El promedio trianual expresado en porcentaje muestra que la norma anual de MP10 no es superada en ninguna de las estaciones con EMRP. Sin embargo, se aprecia un porcentaje superior al 80% del límite normativo en las estaciones EME-F y EME-M.

Complementariamente, en el Gráfico 2, se pueden observar las concentraciones trianuales para cada estación durante el período comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2015 y en comparación con los límites establecidos en la normativa.




Gráfico 2. Norma anual para MP10 promedio trianual

## Evaluación de la norma NO2

Los datos del contaminante NO2 fueron informados por el Titular Guacolda S.A. en ppb, unidad que reporta el equipo directamente. Para transformar los datos, y de esta forma mantener las mismas unidades en los años 2013, 2014 y 2015, se utilizó el factor de conversión de 1,88 (25°C y 760 mmHg).

### Evaluación de la norma horaria para NO2

El periodo de evaluación de superación de la norma de 1 hora para NO2, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2015. En la Tabla 14 se presenta un resumen con los valores del percentil 99 de la norma de 1 hora para NO2, en todas las estaciones de monitoreo.

Se debe señalar que, de acuerdo a los límites establecidos en el D.S. N° 114/2002 del MINSEGPRES, se considerará sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para NO2 como concentración de 1 hora, cuando el promedio aritmético de tres años sucesivos, del percentil 99 de los máximos diarios de concentración de 1 hora registrados durante un año calendario, en cualquier estación monitora EMRPG, fuere mayor o igual a 400 µg/m3N.

En la Tabla 14, se muestra la evaluación de la norma de 1 hora mediante el promedio del percentil 99, los resultados obtenidos determinaron que la norma no es superada a nivel horario.

Tabla 14 Evaluación de la norma horaria de NO2 para el período 2013 - 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estación** | **Percentil 99**  **Año 2013**  **(μg/m3N)** | **Percentil 99**  **Año 2014**  **(μg/m3N)** | **Percentil 99**  **Año 2015**  **(μg/m3N)** | **Percentil 99**  **Promedio Trianual**  **2013-2014-2015**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma**  **1 hora**  **400 (μg/m3N)** |
| EME-F | 54 | 49 | 55 | 53 | 13 |
| EME-M | 65 | 54 | 52 | 57 | 14 |

En el Gráfico 3, se observa el comportamiento del promedio trianual (2013, 2014 y 2015) del percentil 99 de las concentraciones de 1 hora para NO2 en las estaciones en estudio.




Gráfico 3 Norma Horaria para NO2  Promedio Trianual

### Evaluación de la norma anual para NO2

El periodo de evaluación de superación de la norma anual para NO2, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2015.

Se debe señalar que, de acuerdo a los límites establecidos en el D.S. N° 114/2002 del MINSEGPRES, se considerará sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para NO2 como concentración anual, cuando el promedio aritmético de los valores de concentración anual de tres años calendarios sucesivos, en cualquier estación monitora EMRPG, fuere mayor o igual a 100 (μg/m3N).

A continuación en la Tabla 15, se resumen los valores obtenidos del promedio anual de las concentraciones de NO2 para los años 2013, 2014 y 2015, así como el promedio trianual. Los valores obtenidos muestran que la norma anual de NO2 no es superada en ninguna de las estaciones de la Red.

Tabla 15 Evaluación de la norma anual de NO2 para el período 2013 - 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estación** | **Concentración Promedio**  **Año 2013**  **(μg/m3N)** | **Concentración Promedio**  **Año 2014**  **(μg/m3N)** | **Concentración Promedio**  **Año 2015**  **(μg/m3N)** | **Promedio Trianual**  **(2013-2014-2015)**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma**  **anual**  **100 (μg/m3N)** |
| EME-F | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 |
| EME-M | 15 | 10 | 8 | 11 | 11 |

El Gráfico 4, muestra el comportamiento del promedio trianual de las concentraciones de NO2 por cada estación en estudio.




Gráfico 4 Norma Anual de NO2 Promedio Trianual

## Evaluación de la norma para plomo (Pb)

### Evaluación de la norma anual para plomo (Pb)

La norma primaria de calidad del aire para el contaminante plomo, D.S. N° 136/2000 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República, establece que el límite para plomo será de 0,5 microgramos por metro cúbico normal (µg/m3N) como concentración anual.

Cabe señalar que se considerará sobrepasada la norma cuando el promedio aritmético de los valores de concentración anual de dos años sucesivos supera el nivel de la norma en cualquier estación con representatividad poblacional.


Para la evaluación de la norma de plomo se utilizaron los resultados de los análisis químicos efectuados a los filtros de material particulado MP10. El periodo de evaluación de la norma anual de plomo (Pb), corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2014 y el día 31 de diciembre de 2015. En la Tabla 16 se presenta un resumen con las concentraciones anuales para plomoen la estación de monitoreo.

El promedio bianual expresado en porcentaje muestra que la norma anual de Plomo no es superada en la estación Huasco de CAP, y los porcentajes obtenidos respecto de la norma se encuentran cercanos al 1% de ésta.

Tabla 16 Evaluación de la norma anual de Pb para el período 2014 - 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estación** | **Concentración Anual 2014**  **(μg/m3N)** | **Concentración Anual 2015**  **(μg/m3N)** | **Promedio bianual**  **2014-2015**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma**  **Anual**  **0,5 (μg/m3N)** |
| Huasco II | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 1,2 |

En el Gráfico 5, se observa la comparación entre el valor de la concentración bianual obtenida del análisis de los datos de la estación Huasco II y el límite que establece la normativa.



**Gráfico 5 Norma Anual para Pb Promedio Bianual**

## Evaluación de la norma secundaria para SO2

Los datos del contaminante SO2 fueron informados por el Titular Guacolda S.A. en ppb, unidad que reporta el equipo directamente. Para transformar los datos, y de esta forma mantener las mismas unidades en los años 2013, 2014 y 2015, se utilizó el factor de conversión de 2,62 (25°C y 760 mmHg).

### Evaluación de la norma secundaria horaria para SO2

El periodo de evaluación de superación de la norma secundaria horaria para SO2, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2015. Se debe señalar que se considerará sobrepasada la norma secundaria de calidad de aire para SO2 como concentración de 1 hora, cuando el promedio aritmético de tres años calendario sucesivos de los valores del percentil 99,73 de las concentraciones de 1 hora registradas cada año, en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN, fuere mayor o igual a 1.000 µg/m3N. Además, se considerará sobrepasada la norma secundaria de calidad de aire para dióxido de azufre como concentración de 1 hora, si en un año calendario el percentil 99,73 de las concentraciones de 1 hora registradas en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN fuere mayor o igual a 2.000 μg/m3N.

En la Tabla 17 se presenta un resumen con el cálculo del percentil 99,73 de la norma secundaria horaria para SO2 en todas las estaciones de monitoreo analizadas.

Tabla 17 Evaluación de la norma secundaria horaria de SO2 para el período 2013 – 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estación** | **Percentil 99,73**  **Año 2013**  **(μg/m³N)** | **% de la Norma Horaria**  **2013**  **(2.000**  **μg/m3N)** | **Percentil 99,73**  **Año 2014**  **(μg/m³N)** | **% de la Norma Horaria**  **2014**  **(2.000**  **μg/m3N)** | **Percentil 99,73**  **Año 2015**  **(μg/m³N)** | **% de la Norma Horaria**  **2015**  **(2.000**  **μg/m3N)** | **Promedio Trianual**  **2013-2014-2015**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma Horaria**  **Promedio Trianual**  **(1.000**  **μg/m3N)** |
| SM1 | 180 | 9 | 145 | 7 | 154 | 8 | 160 | 16 |
| SM2 | 136 | 7 | 125 | 6 | 154 | 8 | 138 | 14 |
| SM3 | 236 | 12 | 119 | 6 | 157 | 8 | 171 | 17 |
| SM4 | 218 | 11 | 137 | 7 | 167 | 8 | 174 | 17 |
| SM5 | 210 | 11 | 128 | 6 | 132 | 7 | 157 | 16 |
| SM6 | 187 | 9 | 115 | 6 | 140 | 7 | 147 | 15 |
| SM7 | 185 | 9 | 117 | 6 | 118 | 6 | 140 | 14 |
| SM8 | 174 | 9 | 62 | 3 | 90 | 5 | 109 | 11 |

La evaluación del cumplimiento de la norma secundaria de SO2 como concentración horaria (1.000 µg/m3N), expresado como concentración y porcentaje, muestra que la norma horaria no fue superada y los valores se encuentran por debajo del 80% de ésta. Del mismo modo, se evaluó la concentración anual para cada año, donde se obtuvo que, durante el periodo analizado, las concentraciones en todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite (2.000 μg/m3N)

El Gráfico 6 muestra los valores obtenidos del cálculo del percentil 99,73 del periodo como promedio trianual. Mientras que el Gráfico 7 presenta los valores obtenidos del cálculo del percentil 99,73 de las concentraciones horarias para cada uno de los años del periodo analizado.





Gráfico 6 Norma Secundaria Horaria para SO2 Promedio Trianual



**Gráfico 7 Norma Secundaria Horaria para SO2 por año**

### Evaluación de la norma secundaria 24 horas para SO2


El periodo de evaluación de superación de la norma secundaria para SO2, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2015. Se debe señalar que se considerará sobrepasada la norma secundaria de calidad de aire para SO2 como concentración de 24 horas, cuando el promedio aritmético de tres años calendario sucesivos de los valores del percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas registradas cada año, en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN, fuere mayor o igual a 365 µg/m3N. Además, se considerará sobrepasada la norma secundaria de calidad de aire para dióxido de azufre como concentración de 24 horas, si en un año calendario el percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas registradas en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN fuere mayor o igual a 730 μg/m3N.

En la Tabla 18 se presentan los valores obtenidos del análisis del percentil 99,7 del periodo 2013-2015, como promedio trianual y el porcentaje respecto a la norma 24 horas, constatándose que todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite normativo. Del mismo modo, se evaluó el percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas registradas para cada año, donde se obtuvo que, durante el periodo analizado, las concentraciones en todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite que exige la norma.


Tabla 18 Evaluación de la norma secundaria diaria de SO2 para el período 2013 – 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estación** | **Percentil 99,7**  **Año 2013**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma 24 horas 2013**  **(730 μg/m3N)** | **Percentil 99,7**  **Año 2014**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma 24 horas 2014**  **(730 μg/m3N)** | **Percentil 99,7**  **Año 2015**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma 24 horas 2015**  **(730 μg/m3N)** | **Promedio Trianual**  **24 horas**  **(2013-2014-2015)**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma**  **24 horas**  **365 (μg/m3N)** |
| SM1 | 72 | 10 | 45 | 6 | 75 | 10 | 64 | 18 |
| SM2 | 45 | 6 | 37 | 5 | 44 | 6 | 42 | 12 |
| SM3 | 65 | 9 | 30 | 4 | 48 | 7 | 48 | 13 |
| SM4 | 66 | 9 | 40 | 5 | 58 | 8 | 55 | 15 |
| SM5 | 86 | 12 | 32 | 4 | 36 | 5 | 51 | 14 |
| SM6 | 60 | 8 | 32 | 4 | 49 | 7 | 47 | 13 |
| SM7 | 58 | 8 | 33 | 5 | 37 | 5 | 43 | 12 |
| SM8 | 60 | 8 | 20 | 3 | 32 | 4 | 37 | 10 |

El Gráfico 8 muestra los valores obtenidos del análisis del percentil 99,7 del periodo como promedio trianual. Mientras que el Gráfico 9 presenta los valores obtenidos del cálculo del percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas para cada uno de los años de periodo analizado.



**Gráfico 8 Norma Secundaria Diaria para SO2 Promedio Trianual**



**Gráfico 9 Norma Secundaria Diaria para SO2 por año**

### Evaluación de la norma secundaria anual para SO2


El periodo de evaluación de superación de la norma secundaria de calidad del aire de SO2 como concentración anual, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2015. Se debe señalar que se considerará sobrepasada la norma secundaria de calidad de aire para SO2 como concentración anual, cuando el promedio aritmético de tres años calendario sucesivos de los valores de concentración anual, en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN, fuere mayor o igual a 80 µg/m3N. Se considera también sobrepasada la norma secundaria de calidad del aire como concentración anual, si en un año calendario, el valor de concentración en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN fuere mayor o igual a 160 µg/m3N

En la Tabla 19 se muestran los valores obtenidos del análisis de las concentraciones anuales del periodo como promedio trianual y el porcentaje respecto de la norma anual, constatándose que todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite (80 μg/m3N). Del mismo modo, se evaluó la concentración anual para cada año, donde se obtuvo que, durante el periodo analizado, las concentraciones en todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite (160 μg/m3N). Por lo tanto, se concluye que la norma secundaria anual no es superada en ninguna de las estaciones en estudio.


Tabla 19 Evaluación de la norma secundaria anual de SO2 para el período 2013 – 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estación** | **Concentración**  **Anual 2013**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma Anual**  **2013**  **(160**  **μg/m3N)** | **Concentración**  **Anual 2014**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma Anual**  **2014**  **(160**  **μg/m3N)** | **Concentración**  **Anual 2015**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma Anual**  **2015**  **(160**  **μg/m3N)** | **Promedio Trianual**  **(2013-2014-2015)**  **(μg/m3N)** | **% de la Norma Anual**  **80 (μg/m3N)** |
| SM1 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 13 |
| SM2 | 11 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 10 | 12 |
| SM3 | 17 | 11 | 10 | 6 | 11 | 7 | 13 | 16 |
| SM4 | 18 | 11 | 10 | 6 | 12 | 8 | 13 | 17 |
| SM5 | 17 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 11 | 14 |
| SM6 | 15 | 9 | 9 | 6 | 11 | 7 | 12 | 15 |
| SM7 | 19 | 12 | 12 | 8 | 11 | 7 | 14 | 18 |
| SM8 | 16 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 11 | 14 |

El Gráfico 10 muestra las concentraciones anuales del periodo como promedio trianual. Mientras que el Gráfico 11 presenta las concentraciones anuales para cada uno de los años de periodo analizado.



**Gráfico 10 Norma Secundaria Anual para SO2 Promedio Trianual**



**Gráfico 11 Norma Secundaria Anual para SO2 por año**

# CONCLUSIONES

La revisión de las normas primarias y secundaria de calidad del aire, se realizó en base al periodo comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, considerándose válida la información generada de las mediciones de MP10, NO2 y SO2, de las 10 estaciones de implementadas por Guacolda; EME-F, EME-M, SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM6, SM7 y SM8; y Huasco II, perteneciente a CAP. Para verificar el cumplimiento de las normas se tomó en cuenta la representatividad poblacional para material particulado (MP10), la representatividad poblacional para gases (NO2) y representatividad para recursos naturales en el caso de la norma secundaria (SO2), el empleo de instrumentos de medición de contaminantes atmosféricos con aprobación USEPA y la constatación por parte de la SMA de la correcta validación de los datos por parte del titular para el año 2015. En el caso del año 2013 y 2014, se consideró el análisis efectuado en el informe DFZ-2015-4155-III-NC-EI, emitido por la Superintendencia del Medio Ambiente.

**Norma de calidad del aire para MP10**

En la comparación de norma de MP10 a nivel diario (150 μg/m3N) se determinó que el valor de la norma no es superado por ninguna de las estaciones para los tres años del período analizado (2013, 2014 y 2015), encontrándose todas ellas por debajo del 80% del límite normativo. La concentración más alta se presentó en la estación Huasco II en el año 2014 (79,2% de la norma), sin embargo, para el año 2015, la misma estación presentó una concentración equivalente al 60,7% de la norma.

Respecto del cumplimiento de la norma anual de MP10 que establece como límite una concentración de 50 μg/m3N, se concluye que esta no fue superada en ninguna de las estaciones con EMRP. Sin embargo, se aprecia un porcentaje superior al 80% del límite normativo en las estaciones EME-F y EME-M.

**Norma primaria de calidad del aire para NO2**

La determinación de la norma de 1 hora por NO2, mediante el promedio del percentil 99, concluyó que ésta no fue superada en ninguna de las estaciones de la Red y los valores se encuentran por debajo del 80% de la norma. Para el caso de la norma NO2 a nivel anual, los valores obtenidos del promedio trianual de las concentraciones de NO2 para los años 2013, 2014 y 2015, indican que no fue superada en ninguna de las estaciones de la Red, ya que estos se encuentran por debajo del 80% de la norma.

**Norma primaria de calidad del aire para Plomo (Pb)**

En el análisis de la norma anual de plomo, se verificó que en la estación de Huasco II, única declarada como EMRP con mediciones de Pb, no superó la norma anual y los valores se encuentran cercanos del 1% respecto de la norma.

**Norma secundaria de calidad del aire para SO2**

La evaluación del cumplimiento de la norma secundaria de SO2 como concentración horaria (1.000 µg/m3N), expresado como concentración y porcentaje, muestra que la norma horaria no fue superada y los valores se encuentran por debajo del 80% de ésta. Del mismo modo, se evaluó la concentración anual para cada año, donde se obtuvo que, durante el periodo analizado, las concentraciones en todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite (2.000 μg/m3N)

La evaluación de la norma secundaria de 24 horas (365 µg/m3N), muestra que el promedio aritmético de tres años calendarios sucesivos, así como el percentil 99,7 de las concentraciones diarias para cada año, en las estaciones con EMRPG no superaron la norma, además, los valores calculados se encontraron por debajo del 80% de la misma.

Del análisis de la norma anual secundaria (80 µg/m3N) se constató que todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite. Del mismo modo, se evaluó la concentración anual para cada año, donde se obtuvo que, durante el periodo analizado, las concentraciones en todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% del límite (160 μg/m3N). Por lo tanto, se concluye que la norma secundaria anual no es superada en ninguna de las estaciones en estudio.

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Resolución Requiere Antecedentes a los Titulares Guacolda S.A. y CAP. |
| 2 | Resoluciones EMRP, EMRPG y EMRRN |
| 3 | Datos de calidad del aire para el año 2015. |