

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**PANIFICADORA TOBALABA**

**DFZ-2018-1940-XIII-NE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Claudia Pastore** |  |
| Elaborado | **Matías Tapia** |  |

**02 de agosto de 2018**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto**  | **Titular** |
| 07-12-2017, 26-12-2017 y 14-03-2018 | Panificadora Tobalaba | Panificadora Tobalaba Ltda. |
| **Tipo de establecimiento** | **R.U.T.** |
| Actividad comercial | 85.657.800-3 |
| **Motivo de la actividad de fiscalización** | **N° identificador de denuncia** |
| Denuncia | 304-RM-2017 |

1. INSPECCIÓN AMBIENTAL

| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | **Artículo 7°** .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | **De 21 a 7 horas [dBA]** |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 45 |
| Zona III | 65 | 50 |
| Zona IV | 70 | 70 |
| Zona Rural | Menor valor entre:1. Ruido de fondo + 10dBA
2. Límite para zona III
 |

 | Con fecha 07 de diciembre de 2017, siendo las 03:00 horas, se visitó domicilio ubicado en Los Diamelos N°3093, Depto. B, comuna de Providencia, con el objetivo de realizar una medición de ruido a la actividad “Panificadora Tobalaba”. Sin embargo, si bien se constató el funcionamiento de la fuente, dado el funcionamiento esporádico e intermitente de las actividades generadoras de ruido, no fue posible completar el procedimiento de medición.Posteriormente, con fecha 26 de diciembre de 2017, siendo las 16:40 horas, se visitaron las instalaciones de la actividad denunciada, ubicada en Av. Tobalaba N°2101, comuna de providencia, a fin de constatar y definir el o los dispositivos que generan ruido y que han sido motivo de denuncia por parte de la comunidad circundante. Al momento de la visita, se constató que el ruido denunciado proviene de un grupo electrógeno marca Perkins, modelo F0468, ubicado en el patio trasero de la panadería, el cual se utiliza únicamente en casos de corte de luz. Haciendo uso de las facultades otorgadas por el Art. N°21 del D.S. N°38/11 MMA, se solicitó el encendido de este dispositivo, realizándose una (01) medición de Nivel de Presión Sonora de acuerdo con metodología establecido en el D.S. N°38/11 MMA, desde el comedor de segundo piso de la vivienda antes identificada, ubicada en Los Diamelos N°3093, Depto B, comuna de Providencia, en condición de medición interior con ventana abierta.El Nivel de Presión Sonora Corregido obtenido, correspondiente a 68 dBA (diurno) según las fichas de evaluación de la actividad, fue evaluado según la zona donde se ubica el receptor, el cual pertenece a Zona UpR y Ecr del Plan Regulador de Providencia, homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA. En base a los límites que se deben cumplir para esta zona (65 dB en periodo diurno y 50 en periodo nocturno) y el NPC obtenido a partir de la medición realizada, se indica que existe superación del límite máximo permisible en el receptor N°1, en periodo diurno, constatándose un exceso de 3 dB. Asimismo, en vista que la actividad realiza operaciones de noche, se observa que la operación de dicho dispositivo en periodo nocturno conllevaría una excedencia de 18 dBA.Posteriormente, con fecha 14 de marzo de 2018, se visitó nuevamente el domicilio afectado, señalado anteriormente, con el objetivo de realizar una nueva medición a los ruidos generados por la panificadora Tobalaba. En esta oportunidad se constató el funcionamiento parcial de la actividad, constatándose ruidos relacionados con la elaboración de pan. Dada la naturaleza esporádica de este ruido, no fue posible llevar a cabo el procedimiento de medición. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo diurno, generándose una excedencia 3 dBA en la ubicación del receptor N°1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada. |

1. ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental del 07 de diciembre de 2017 |
| 2 | Acta de Inspección Ambiental del 26 de diciembre de 2017 |
| 3 | Acta de Inspección Ambiental del 14 de marzo de 2018 |