

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**JTP SOLUCIONES SPA**

**DFZ-2018-2616-XIII-NE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Claudia Pastore** |  |
| Elaborado | **Matías Tapia** |  |

**15 de noviembre de 2018**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

|  |
| --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:** JTP Soluciones SpA |
| **Región:** Metropolitana | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**José Joaquín Pérez N°5135, Quinta Normal, RM |
| **Provincia:** Santiago |
| **Comuna:** Quinta Normal |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** JTP Soluciones SpA | **RUT o RUN:** 76.696.399-4 |
| **Domicilio titular:** José Joaquín Pérez N°5135, Quinta Normal, RM | **Correo electrónico:** jjtarraza@gmail.com |
| **Teléfono: +**56 9 79454592 |

* 1.
1. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |
| --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/****Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Nombre** |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

1. HALLAZGOS

| **Materia específica objeto de la fiscalización ambiental.** | **Exigencia asociada** | **Resultados/ Hallazgo** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto Supremo N° 38 de 2011** del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | **Artículo 7°** .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | **De 21 a 7 horas [dBA]** |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 45 |
| Zona III | 65 | 50 |
| Zona IV | 70 | 70 |
| Zona Rural | Menor valor entre:1. Ruido de fondo + 10dBA
2. Límite para zona III
 |

 | Con fecha 19 de julio de 2018, se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde dormitorio de la propiedad, ubicada en Sergio Valdovinos N°01537, Quinta Normal, en condición de medición interior con ventana cerrada.Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a 66 dBA (diurno), se procedió a evaluar la zona donde se ubica el receptor, la cual fue identificada como Zona MI del Plan Regulador de Quinta Normal, según Fichas de Reporte Técnico, homologándola a Zona III para efectos del D.S. N°38/11 MMA. Sin embargo, en revisión de los documentos respectivo al Plan Regulador de Quinta Normal, se observa que el receptor se ubica en Zona SM del Instrumento de Planificación Territorial vigente, la cual admite entre sus usos de suelo permitidos el de vivienda y equipamiento, por lo que debe ser homologada a Zona II del D.S. N°38/11 MMA, según instrucciones de Res. Ex. N°491/2016 SMA.Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (60 dBA en periodo diurno) y el NPC obtenido a partir de la medición realizada en fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el receptor N°1, presentándose una excedencia de 6 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo diurno, generándose una excedencia 6 dBA en la ubicación del receptor N°1, por parte de la actividad productiva que conforma la fuente de ruido identificada. |

1. ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Actas de Inspección 19 de julio de 2018 |