

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**HOSPITAL DEL TRABAJADOR**

**PROVIDENCIA**

**DFZ-2019-511-XIII-NE**

**ABRIL 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Juan Pablo Rodríguez** |  |
| Elaborado | **Matías Tapia** |  |

**Contenido**

[1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 2](#_Toc6826448)

[1.1 Antecedentes Generales 2](#_Toc6826449)

[2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 3](#_Toc6826450)

[3 Revisión Documental 3](#_Toc6826451)

[3.1 Documentos Revisados 3](#_Toc6826452)

[4 HALLAZGOS 4](#_Toc6826453)

[5 CONCLUSIONES 6](#_Toc6826454)

[6 ANEXOS 6](#_Toc6826455)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:** Hospital del Trabajador - Providencia | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**Operativa |
| **Región:** Metropolitana  | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:** General Bustamante N°370, Providencia |
| **Provincia:** Santiago |
| **Comuna:** Providencia |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** Asociación Chilena de Seguridad | **RUT o RUN:** 70.360.100-6 |
| **Domicilio titular:** Ramón Carnicer N°163, Providencia, RM | **Correo electrónico:**  |
| **Teléfono:**  |

* 1.
1. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |
| --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/****Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** | **Comentarios** |
| 1 | Norma de Emisión | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de Ruidos por Fuentes que Indica | - |

1. Revisión Documental

# Documentos Revisados

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente del documento** | **Organismo encomendado** | **Observaciones** |
| 1 | Carta del 20 de marzo de 2019 de Asociación Chilena de Seguridad | Documentación entregada por el titular como respuesta a requerimiento de información formulado a través de Res. Ex. N°284/2019 SMA | - | - |

1. HALLAZGOS

|  |
| --- |
| **Número de hecho constatado: 1** |
| **Documentación Revisada:** 1. Estudio de Impacto Acústico. Proyecto Inmobiliario Lyon View
 |
| **Exigencia:****Artículo 7°** **del D.S. N°38/11 MMA**.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | **De 21 a 7 horas [dBA]** |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 45 |
| Zona III | 65 | 50 |
| Zona IV | 70 | 70 |
| Zona Rural | Menor valor entre:1. Ruido de fondo + 10dBA
2. Límite para zona III
 |

**Artículo 20° del D.S. N°38/11 MMA.-** Corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, en adelante la Superintendencia, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma. Para tales efectos, podrá requerir a los titulares de las fuentes emisoras de ruido, informar su emisión de niveles de ruido, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15°.**Artículo 21° del D.S. N°38/12 MMA.-** (…) un sujeto fiscalizado, para dar cumplimiento a una normativa ambiental, general o específica, que le obliga a realizar mediciones, análisis, incluido el muestreo, deberá contratar una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental con autorización vigente, para realizar dichas actividades. |
| **Hechos:**1. **Actividad de Inspección Ambiental**

Con fecha 11 de julio de 2018, se recibió en esta Superintendencia el Oficio N°6149/2018 de la Ilustre Municipalidad de Providencia, adjunto al cual se acompañaron las Fichas de Reporte Técnico de una medición realizada el día 20 de junio de 2018, a las 21:00 horas (periodo nocturno), desde living de departamento 302, ubicado en Santa Victoria N°0110, Providencia (Receptor N°1); registrándose un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 73 dBA, producto de ruidos emitidos por movimiento de ambulancias y alarmas de retroceso, provenientes de zona de estacionamientos de ambulancias.Dicho valor fue evaluado en base a la zona donde se ubica el receptor, correspondiente a Zona UR del Plan Regulador de Providencia, homologable a Zona II del D.S. N°38/11 MMA. Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (60 dBA en periodo nocturno), y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en fecha anteriormente señaladas, existió superación de 28 dBA en receptor N°1.**b. Examen de Información**Por medio de Res. Ex. N°284/2019 SMA de fecha 22 de febrero de 2019, se solicitó al Titular señalar las medidas de control de ruido asociadas a las actividades desarrolladas en la zona de estacionamiento de la ACHS. A su vez, se requirió al Titular informar a esta Superintendencia sus emisiones de ruidos actuales, según indicaciones consignadas en esta misma resolución.Se recibió respuesta al requerimiento por medio de carta sin número, de fecha 20 de marzo de 2019, recepcionada en oficina de partes el mismo día. Adjunto a dicha carta se acompañan videos, fotografías y acta de inspección de la Ilustre Municipalidad de Providencia, que prueban la instalación de interruptores que permiten desactivar el sonido de las alarmas de retroceso en las ambulancias en periodo nocturno. A su vez, el acta levantada por la Ilustre Municipalidad de Providencia señala que el estacionamiento de ambulancias propiedad del ACHS ya no genera problemas de ruido.Sin embargo, no se presenta el informe de medición de ruidos requerido en Resuelvo Primero, numeral II de Res. Ex. N°284/2019. Por lo tanto, no se confirma que la actividad no supera actualmente el límite de la Norma de Emisión de ruidos en periodo nocturno. |

1. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron lo siguientes hallazgos

| **N° de Hecho Constatado** | **Exigencia Asociada** | **Descripción del Hallazgo** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Artículo 7°** **del D.S. N°38/11 MMA**.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | **De 21 a 7 horas [dBA]** |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 45 |
| Zona III | 65 | 50 |
| Zona IV | 70 | 70 |
| Zona Rural | Menor valor entre:1. Ruido de fondo + 10dBA
2. Límite para zona III
 |

 | Existió superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, generándose una excedencia de 28 dBA en la ubicación del receptor N°1, por parte de la actividad de servicio que conforma la fuente de ruido identificada. |
| 2 | **Artículo 20° del D.S. N°38/11 MMA.-** Corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, en adelante la Superintendencia, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma. Para tales efectos, podrá requerir a los titulares de las fuentes emisoras de ruido, informar su emisión de niveles de ruido, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15°.**Artículo 21° del D.S. N°38/12 MMA.-** (…) un sujeto fiscalizado, para dar cumplimiento a una normativa ambiental, general o específica, que le obliga a realizar mediciones, análisis, incluido el muestreo, deberá contratar una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental con autorización vigente, para realizar dichas actividades. | No se entrega el informe de medición de ruidos solicitado a través de Res. Ex. N°284/2019 SMA. |

1. ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Fichas de Reporte Técnico de fecha 20 de junio de 2018 |
| 2 | Antecedentes Carta de 20 de marzo de 2019 de Asociación Chilena de Seguridad  |