

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**LÍDER EXPRESS TOBALABA**

**DFZ-2020-107-XIII-NE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Juan Pablo Rodríguez** |  |
| Elaborado | **Daniela Riquelme** |  |

**FEBRERO 2020**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  Líder Express Tobalaba | |
| **Región:**  Metropolitana | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Las Camelias 2875, Providencia,  Santiago, Región Metropolitana |
| **Provincia:**  Santiago |
| **Comuna:**  Providencia |
| **Titular de la unidad fiscalizable:**  Administradora de Supermercados Express Ltda. | **RUT o RUN:**  76.134.946-5 |
| **Domicilio titular:**  Av. Edo Frei Montalva 8301, Quilicura,  Santiago, Región Metropolitana | **Correo electrónico:**  [maria.reyes4@walmart.com](mailto:maria.reyes4@walmart.com) |
| **Teléfono:**  +562 2939 8418 |



1. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Nombre** |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

1. HALLAZGOS

| **Materia específica objeto de la fiscalización ambiental** | **Exigencia asociada** | **Resultados / Hallazgo** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto Supremo N° 38 de 2011** del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | **Artículo 7°**.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1  (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | **De 21 a 7 horas [dBA]** | | Zona I | 55 | 45 | | Zona II | 60 | 45 | | Zona III | 65 | 50 | | Zona IV | 70 | 70 | | Zona Rural | Menor valor entre:   1. Ruido de fondo + 10dBA 2. Límite para zona III | | | Con fecha 13 de diciembre de 2019, siendo las 03:59 horas, se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde la logia del domicilio ubicado en Carme Sylva N°2850, dpto. 62, comuna de Providencia (Receptor N°1), en condición interior con ventana abierta.  Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a  49 dBA de acuerdo con las fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que ésta, correspondiente a Zona UpR del Plan Regulador de Providencia es homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA, sin embargo, en revisión a los documentos respectivos al Instrumento de Planificación Territorial señalado, se observó que la zona en la cual se emplaza el receptor corresponde a Zona UR del Plan Regulador de Providencia, homologable a Zona II del D.S. N°38/11 MMA. Asimismo, se observó que la zona en la cual se emplaza la fuente de ruido corresponde a Zona UpR y ECr del Plan Regulador Comunal vigente de Providencia.  Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (45 dBA en periodo nocturno), y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en la fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el Receptor N°1, presentándose una excedencia de 04 dBA en periodo nocturno.  Se indica que la dirección de la unidad fiscalizable corresponde a Av. Tobalaba N°691, Providencia, no obstante, se corrobora mediante la página web de Líder que la dirección corresponde a Las Camelias N°2875, comuna de Providencia. Además, se indica que las coordenadas del receptor en el mapa georreferenciado en la ficha de información de la medición de ruido corresponden a: coordenada Norte: 6300661.78 m S, y coordenada Este: 3515702.98 m E. También en las fichas del Reporte Técnico, se determinó que la fecha de emisión del certificado de calibración del sonómetro y calibrador acústico fue el día 30 de agosto de 2019, sin embargo, en revisión a los certificados de calibración respectivos, se constató que la fecha de emisión, tanto del sonómetro como el calibrador acústico, es el 02 de septiembre de 2019. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, generándose una excedencia de  04 dBA en la ubicación del Receptor N°1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Registros** | | |
| Fuente  Receptor | | |
| **Figura 1.** | **Fuente:** Plano Ilustrativo Zonificación Vigente Providencia | |
| **Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 S** | **Norte:** 6300661.78 m S | **Este:** 3515702.98 m E |

1. ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Acta de inspección de 11 de diciembre de 2019 |
| 2 | Acta de Inspección y Fichas de Reporte Técnico de 11 de diciembre de 2019 |