

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**LÍDER EXPRESS LAGUNA SUR 7383**

**DFZ-2020-3123-XIII-NE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Claudia Pastore Herrera** |  |
| Elaborado | **Daniela Riquelme Zumaeta** | Daniela Riquelme ZumaetaFiscalizadora DFZ |

**AGOSTO 2020**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

|  |
| --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**Líder Express Laguna Sur 7383 |
| **Región:**Metropolitana | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**Av. Laguna Sur 7383, Pudahuel |
| **Provincia:**Santiago |
| **Comuna:**Pudahuel |
| **Titular de la unidad fiscalizable:**Administradora de Supermercados Express Ltda. | **RUT o RUN:**76.134.946-5 |
| **Domicilio titular:**Av. Eduardo Frei Montalva N°8301, Quilicura,Santiago, Región Metropolitana | **Correo electrónico:**-------------------------- |
| **Teléfono:**-------------------------- |

* 1.
1. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |
| --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados** |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/****Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Nombre** |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

1. HECHOS CONSTATADOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Materia específica objeto de la fiscalización ambiental** | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. |
| **Exigencia asociada** | **Artículo 7**. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:

|  |
| --- |
| **Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)** |
| **Zona** | **De 7 a 21 horas**  | **De 21 a 7 horas**  |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 45 |
| Zona III | 65 | 50 |
| Zona IV | 70 | 70 |

**Artículo 9.** Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:1. Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)
2. NPC para Zona III de la Tabla 1
 |
| **Hechos constatados** | En el marco de la denuncia 324-XIII-2019, con fecha 06 de febrero de 2020 siendo las 01:20 horas, SEREMI de Salud RM realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), el ruido medido correspondió a dispositivos de refrigeración ubicados en la cubierta del supermercado. La información acerca de la metodología de medición se encuentra en las Fichas del Reporte Técnico (Anexo 1).Con base a los límites que se deben cumplir para la Zona Habitacional Mixta del Plan Regulador Metropolitano de Santiago homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA, donde se ubica el receptor N°1, se indica que existe superación, presentándose una excedencia de 05 dBA en periodo nocturno. |
| **Conclusiones** | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 05 dBA en la ubicación del Receptor N°1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada. |

#

1. ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Acta de Inspección y Fichas del Reporte Técnico de 06 de febrero de 2020, de SEREMI de Salud RM |