 
--------Detalles datos base:--------------------
Usando posición de referencia de datos base
 
Fuente: C:\JBastias\Terrasyn
  ESPAñOLA.SSF
    Hora local: 21-10-2014 11:36:30 a 21-10-2014 12:58:14
    Posición: 33°29'53,68312"S, 70°54'43,99353"O, 742,33 m, 1,80 m Altura antena
 
--------Detalles cobertura:--------------------
Archivo móvil: ESPAñOLA 2110.SSF
  Hora local: 21-10-2014 11:43:05 a 21-10-2014 12:45:11
Cobertura total 100%
  100% cobertura por ESPAñOLA.SSF
 
--------------------------------------------------
Corrigiendo diferencialmente...
  Configuraciones corrección diferencial:
    Usar filtración automática inteligente: Sí
  Volver a corregir posiciones en tiempo real: Sí
    Posiciones de salida: Sólo corregidas

--------------------------------------------------
Procesando archivo móvil, ESPAñOLA 2110.SSF ...
...al archivo de salida, C:\JBastias\Terrasyn\ESPAñOLA 2110.cor
    Procesamiento portadora...
        Se ha(n) seleccionado 1416 Posiciones para el posprocesamiento
        Se ha(n) corregido 1337 Posiciones
        Error al corregir 79 Posiciones
            79 de éstas se debían a una longitud insuficiente del segmento de la portadora
    Procesamiento de código...
        Se ha(n) seleccionado 1416 Posiciones para el posprocesamiento
        Se ha(n) corregido 1416 Posiciones
 
--------------------------------------------------
Resumen sobre Corrección diferencial:
    1 archivo procesado. En este archivo:
        1416 (100.00%) de 1416 posiciones seleccionadas se han corregido por código mediante posprocesamiento.
        1337 (94.42%) de 1416 posiciones seleccionadas se han corregido por portadora mediante posprocesamiento

    Las precisiones estimadas para 1416 posiciones corregidas son las siguientes:
            Rango	Porcentaje
            ----------	----------
              0-5cm	     -
             5-15cm	94.42%
            15-30cm	     -
            30-50cm	 4.38%
             0.5-1m	 1.20%
               1-2m	     -
               2-5m	     -
                >5m	     -

Corrección diferencial concluida.
 
