**ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**DFZ-2015-502-XIII-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto** | **Titular** |
| 09-06-2015 | Metalmecánica Favi y Cia. Ltda. | Luis León Cifuentes |
| **Tipo de establecimiento** | | **R.U.T.** |
| Actividad Productiva (según punto 1, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) | | 9.585.240-8 |
| **Motivo de la actividad de fiscalización** | | **N° identificador de denuncia** |
| Denuncia | | 2376 |

1. INSPECCIÓN AMBIENTAL

| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | **Artículo 7°** .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1  (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)   |  |  | | --- | --- | | **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | | Zona I | 55 | | Zona II | 60 | | Zona III | 65 | | Zona IV | 70 | | Zona Rural | Menor valor entre:   1. Ruido de fondo + 10dBA 2. Límite para zona III | | Se Realizaron mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), en horario diurno, el día 9 de junio de 2015, en el living del domicilio ubicado en calle Doctor Yazigi N° 1686, departamento 34, de la comuna de Conchalí (Receptor N° 1), en condiciones de Medición Interna con ventana abierta, durante el funcionamiento de la instalación (Maestranza). No se consideró necesario realizar medición de ruido de fondo. Obtenido los Niveles de Presión Sonora Corregido (NPC 72 dBA de acuerdo a fichas en registro del Acta), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que esta, correspondiente a Zona ZM-3 Plan Regulador Comunal de Conchalí, el que es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA.  Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (65 dBA) y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 9 de junio de 2015, se indica que existe superación del límite en el Receptor N° 1, presentándose una excedencia de 7 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 7 dBA en la ubicación del Receptor N° 1, por parte de la fuente de ruido identificada. |