**ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**DFZ-2016-2814-XIII-NE-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto** | **Titular** |
| 15-05-2017 | Sala de Ensayo (Soundhouse) | Hugo Sánchez Sepulveda |
| **Tipo de establecimiento** | | **R.U.T.** |
| Actividad Comercial de Esparcimiento | | 17.875.821-7 |
| **Motivo de la actividad de fiscalización** | | **N° identificador de denuncia** |
| Denuncia | | 22-RM-2017 |

1. INSPECCIÓN AMBIENTAL

| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Conclusiones** |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | **Artículo 7°** .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1  (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zona** | **De 7 a 21 horas [dBA]** | **De 21 a 7 horas [dBA]** | | Zona I | 55 | 45 | | Zona II | 60 | 45 | | Zona III | 65 | 50 | | Zona IV | 70 | 70 | | Zona Rural | Menor valor entre:   1. Ruido de fondo + 10dBA 2. Límite para zona III | | | Se realizaron exitosamente dos (02) mediciones de nivel de presión sonora en periodo nocturno (04-05-2017), de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), desde el dormitorio principal del primer piso y desde terraza del segundo piso del domicilio ubicado en calle Alejandro Fierro N° 3904, de la comuna de Quinta Normal (Receptor N° 1), en condiciones de medición interior y exterior respectivamente.  Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido para la peor condición de exposición, correspondiente a NPC (nocturno) de 63 dBA, medido desde la terraza de domicilio, de acuerdo con fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que esta, correspondiente a Zona MI del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal, es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA.  Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (50 dBA) y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el receptor N° 1, presentándose una excedencia de 13 dBA.  Adicionalmente, según indica el Ord. N° 3090 del 05 de junio de 2017 de la SEREMI de Salud, al momento de hacer entrega de la copia del Acta de Inspección, el titular habría señalado que la actividad, correspondiente a una Sala de Ensayo, no se utilizaría para fines comerciales, sino para uso personal. No obstante lo anterior, según indica la página <https://guiabbb.cl/0670578/SoundHouse_Studio_Chile>, y la página <https://m.facebook.com/soundhousestudiochile/>, la mencionada Sala de Ensayo se utilizaría con fines comerciales. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 13 dBA en la ubicación del receptor N° 1, por parte de la actividad comercial de esparcimiento que conforma la fuente de ruido identificada. |