**Faldones Correa Nº 19**

**Sector motriz de correa Nº 19 reemplazar un faldón roto.**



**Coordenadas:**

**279680 m E**

**6848681 m S**

**Tramo sector cabeza de correa Nº19 cambiar 24 metros de faldones de fibra por termo fusionados.**

 

**Coordenadas finales:**

**0279804 m E**

**6848884 m S**

**Coordenadas iniciales:**

**279793 m E**

**6848865 m S**

